Aussschreibungstext Probeentnahmeventil:

Probeentnahmeventil aus Edelstahl für die einfache und professionelle Probeentnahme. Nadelventiltechnik metallisch dichtend verhindert Verkeimung und gewährleistet hohe Durchströmung bei der Probeentnahme. 
Auslauf mit angeschweißtem 90° Bogen, 15mm Durchmesser.
Das Ventil ist abflammbar bis 200°C. 
Totraumfreie Ventiltechnik (gegenüber Kugelhahnsystem).

Technische Daten:
Werkstoff Gehäuse:			1.4408 Edelstahl (V4A)
Werkstoff Kopfstück:		1.4301 Edelstahl
Werkstoff Spindel:			1.4408 Edelstahl
Werkstoff Spindeldichtung:	PTFE
Werkstoff Handhebel:		1.4301 Edelstahl
Nennweite:				DN 15
Gewindegröße:			G ½“
Anschlussnippel:			G ½“
Nenndruck:				PN 200

Artieklnr.: PROHA1

Lieferadresse: 
Firma 
Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Mättich 10
77880 Sasbach
Tel:	07841/2077-0
Fax:	07841/2077-22
e-mail:	wittenauer@elomat.de
www.elomat.de